**(aizpilda objekta būvuzraugs un būvdarbu vadītājs)**

Mēs, , lic. Nr. , izdota un , lic. Nr. , izdota apstiprinām, ka būvobjektā „ ” adrese ir ievēroti visi SIA Sakret  ETICS ārējās siltumizolācijas kombinētās sistēmas izbūves un montāžas norādījumi,  kā arī LR būvnormatīvi.

**Būvobjektā izmantotā sistēma:**

□ SAKRET ETICS EPS ETA 10/0064 □ SAKRET ETICS MW ETA 10/0185

**Objektā pielietotie SAKRET siltumizolācijas sistēmā ietilpstošie materiāli :**

1. Līmēšanas java
2. Siltumizolācijas materiāls ( ražotājs, marka, biezums)
3. Stiprinājuma dībeļi (ražotājs, marka, garums)
4. Armēšanas java
5. Armēšanas siets (ražotājs, marka)
6. Grunts zem dekoratīvā apmetuma
7. Apdares slānis dekoratīvais apmetums

(nosaukums/grauda izmērs)

1. Apdares slānis (fasādes krāsa)

□ Pieļautās atkāpes:

Objektā siltumizolācijas sistēmas izveide veikta laika posmā no \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ līdz \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/

Sistēmā izmantoti tikai sistēmā iekļautie materiāli un tie atbilst ETA prasībām.

Datums \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Vārds, uzvārds paraksts

(būvuzraugs)

Datums \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Vārds, uzvārds paraksts (būvdarbu vadītājs)